## ESC

Para entrar en modo programacion solo hay que escribir el maximo valor en el ESC, que son 2000 μs o 180 grados. Una vez entrado en modo programacion empezará a emitir sonidos que son las distintas configuraciones del ESC. Para salir del modo programacion y pasar al "working" mode hay que escribir el valor minimo, que son 700 us o 0º.